## Kühlsystem #### Kühlmittelverteiler einbauen | 10-9 | Kühlmittelauslass einbauen

Die Passflächen des Kühlmittelverteilers reinigen und trocknen. Flüssigedichtung, Teile-Nr. 08C70-K0234M, 08C70-K0334M oder 08C70-X0331S gleichmäßig auf die Kühlmittelverteiler-Passflächen und auf die Innengewinde der Schraubenbohrungen auftragen. HINWEIS: Die Teile nicht mehr einbauen, wenn nach dem Auftragen der Flüssigdichtung mehr als 5 Minuten vergangen sind. Stattdessen nach dem Entfernen der angetrockneten Dichtungsreste neue Flüssigdichtung auftragen. Den Kühlmittelverteiler (A) mit einem neuen O-Ring (B) einbauen. Nach dem Zusammenbau Öl frühestens nach 30 Minuten in den Motor einfüllen. |  | Den Kühlmittelauslass (A) mit einem neuen O-Ring (B) einbauen. a a a