## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Honda Multi Matic-Getriebe und HMM-Differential (Forts.) | 2-27 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
HMM-Differentialträger | I.D., Ritzelwellen-Kontaktbereich |  | 18,010-18,028 mm | -
Spiel Träger - Ritzelwelle |  | 0,023-0,057 mm | 0,1 mm
I.D., Antriebswellen-Kontaktbereich |  | 26,025-26,045 mm | -
Spiel Träger - Antriebswelle |  | 0,045-0,086 mm | 0,12 mm
Spiel Stellring - Trägerlager-Außenlaufring |  | 0-0,15 mm | Einstellen
HMM-Ausgleichskegelrad | Spiel |  | 0,08-0,15 mm | -
I.D. |  | 18,042-18,066 mm | -
Spiel Ausgleichskegelrad - Ritzelwelle |  | 0,055-0,095 mm | 0,15 mm

a a a