## Schaltgetriebe #### Zerlegung des Getriebes (Fortsetzung) | 13-19 |

Zum Schutz der Dichtung die Hauptwellenverzahnung mit Band umwickeln, dann die Hauptwellen-Baugruppe (A) und die Nebenwellen-Baugruppe (B) zusammen mit den Schaltgabeln (C) aus dem Kupplungsgehäuse (D) herausnehmen. Die 36mm-Federscheibe (E) und die 26mm-Dichtscheibe (F) entfernen. Die Differentialbaugruppe (A), den Magneten (B) und den Rückwärtsgang-Sperrnocken (C) entfernen. |  | Die Ölrinnenplatte (A), die Ölführungsplatte (M) und die 72mm-Beilagscheibe (B) entfernen.