## Automatikgetriebe #### Einbau des Wählhebels (Fortsetzung) | 14-81 |

Den Buchsenhalter (A) am Schaltzug (B) um eine Vierteldrehung in Gegenuhrzeigerrichtung drehen; die Auskragung (C) am Buchsenhalter zeigt in die entgegengesetzte Richtung der Öffnung (D) am Wählhebelhalterungssockel (E). Den Halter in den Halterungssockel schieben und hierbei das Schaltzugende (F) in den Schaltzugendenhalter (G) einsetzen. ZUR BEACHTUNG: Zum Montieren des Schaltzugs nicht die Schaltzugführung (H) und den Dämpfer (I) verdrehen. Sicherstellen, daß das Schaltzugende richtig in den Schaltzugendenhalter eingesetzt ist. Ist dies der Fall, den Schaltzug aus dem Schaltzughalterungssockel entfernen und das Schaltzugende und den Schaltzug wieder einbauen. Das Schaltzugende nicht in den Schaltzugendenhalter einsetzen, während sich der Schaltzug im Schaltzughalterungssockel befindet. Den Halter eine viertel Umdrehung nach rechts drehen, um den Schaltzug zu sichern. |  | Die Schaltzugarretierung (A) anbringen, um das Schaltzugende und den Schaltzugendenhalter zu sichern, dann die Verriegelungslasche (B) bis zum Anschlag nach oben klicken, um so die Verriegelung zu arretieren. Den 6,00 mm-Stift zum Halten des Wählhebels entfernen. Den Wählhebel durch alle Positionen schalten und sicherstellen, daß die A/T-Schaltpositionsanzeige dem Getriebebereichsschalter folgt. Das Wählhebel-Entriegelungselement drücken und sicherstellen, daß der Wählhebel freigegeben wird. Die Abdeckung der Konsole und die dazugehörigen Teile wieder anbringen.

a a a