## Zylinderkopf #### Einbau des Zylinderkopfs (Fortsetzung) | 6-52 |

Den Zahnriemen aufziehen (siehe Seite 6-22). Das Ventilspiel einstellen (siehe Seite 6-14). Den Zylinderkopfdeckel einbauen (siehe Seite 6-55). Den Ansaugkrümmer (A) montieren und die Schrauben/Muttern in zwei oder drei Schritten über Kreuz anziehen, wobei mit den inneren Muttern begonnen wird. Stets eine neue Ansaugkrümmerdichtung (B) verwenden. Die drei Muttern, die zur Befestigung von Ansaugkrümmer und Halterungen dienen, anziehen. |  | Die neue Auspuffkrümmerdichtung (A) und den Auspuffkrümmer (B) montieren. Die neuen Muttern lose einsetzen, dann die Abdeckung (C) anbringen und die neuen Schrauben lose einsetzen. Motor D15Y5, D15Y6, D17A1, D17Z1, D17Z2: Außer Motor D15Y5, D15Y6, D17A1, D17Z1, D17Z2: Die Schrauben/Muttern in zwei oder drei Schritten über Kreuz anziehen. Das Auspuffrohr mit einer neuen Dichtung (D) montieren. Die Auspuffkrümmerhalterung (E) montieren (Motor D15Y5, D15Y6, D17A1, D17Z1, D17Z2).