## Außenverkleidung #### Heckklappenspoiler auswechseln | 20-11 |

HINWEIS: Hände mit Handschuhen schützen. Obere Heckklappenverkleidung ausbauen, siehe Ergänzungsband zum MJ 01 Civic Werkstatthandbuch, Teile-Nr. 62S5A22 (siehe Seite 20-32). Von der Innenseite der Heckklappe her den Stecker (A) der hochgesetzten Bremsleuchte aus der Öffnung in der Heckklappe ziehen und den Stecker trennen. Befestigungsschrauben (B) und Muttern (C) des Heckklappenspoilers (D) lösen. |  | Heckklappenspoiler (A) nach oben ziehen und den Stecker der hochgesetzten Bremsleuchte (B) durch die Öffnung (C) in der Heckklappe schieben. Spoiler abbauen. Spoiler in umgekehrter Reihenfolge einbauen und darauf achten, dass der Stecker der hochgesetzten Bremsleuchte korrekt angeschlossen wurde. a a a