## Servolenkung #### Überprüfung auf Flüssigkeitsundichtigkeiten | 17-22 |

ZUR BEACHTUNG: Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD.

| GETRIEBE und VENTILGEHÄUSEEINHEIT Kontaktflächen und Überwurfmutteranschlüsse auf Undichtigkeiten prüfen. SCHLÄUCHE und LEITUNGEN Überprüfen, ob die Schläuche beschädigt, undicht, zugesetzt oder verdreht sind. Die Flüssigkeitsleitungen auf Beschädigung, Korrosion oder Undichtigkeit überprüfen. Die Verbindungen und Anschlüsse von Schläuchen und Leitungen auf Undichtigkeiten überprüfen. PUMPENBAUGRUPPE Pumpendichtung, Einlaß- und Auslaßanschlüsse auf Undichtigkeiten prüfen.