## Kraftstoff- und Abgasanlage #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 11-16 |

Unterdruckverteilung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | PRIMÄRE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (PRIMÄR-HO2S) (SENSOR 1) SEKUNDÄRE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (SEKUNDÄR- HO2S) (SENSOR 2) ANSAUGKRÜMMERABSOLUTDRUCK-SENSOR (MAP) KÜHLMITTELTEMPERATUR-SENSOR (ECT) ANSAUGLUFTTEMPERATUR-SENSOR (IAT) KURBELWELLENPOSITIONS-SENSOR (CKP) KLOPFSENSOR SENSOR OBERER TOTPUNKT (TDC) NOCKENWELLENPOSITIONS-SENSOR (CMP) LEERLAUFLUFT-STEUERUNGSVENTIL (IAC) DROSSELKLAPPENGEHÄUSE EINSPRITZVENTIL | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | KRAFTSTOFF-FLUSSREGLER KRAFTSTOFF-FILTER KRAFTSTOFFDRUCKREGLER KRAFTSTOFFPUMPE KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK-ABSCHEIDERVENTIL DAMPF/FLÜSSIGKEIT LUFTFILTER KURBELGEHÄUSE-ENTLÜFTUNGSVENTIL (PCV) DREIWEGE-KATALYSATOR KRAFTSTOFFDAMPF-RÜCKHALTESYSTEM-AKTIVKOHLEBEHÄLTER (EVAP) KRAFTSTOFFDAMPF-SPÜLLUFT-STEUERMAGNETVENTIL (EVAP) KRAFTSTOFFDAMPF-RÜCKHALTESYSTEM-ZWEIWEGEVENTIL (EVAP) THERMOVENTIL ANSAUGLUFT-BYPASSREGELUNG

a a a