## Zylinderkopf #### Überprüfung der Nockenwelle (Fortsetzung) | 6-17 |

10. Den Gesamtschlag der Nockenwelle überprüfen, wobei die Nockenwelle auf Prismenblöcken liegen muß. Wenn der Gesamtschlag der Nockenwelle innerhalb des Sollwerts liegt, den Zylinderkopf auswechseln. Überschreitet der Gesamtschlag der Nockenwelle den Sollwert, die Nockenwelle auswechseln und das Radialspiel zwischen Nockenwelle und Halter erneut prüfen. Wenn das Lagerspiel noch immer außerhalb des Sollwerts liegt, den Zylinderkopf auswechseln. Gesamtschlag der Nockenwelle: Sollwert (Neu): max. 0,03 mm Verschleißgrenze: 0,04 mm |  | Die Nockenhöhe messen. Soll-Nockenhöhe (Neu):
    | EINLASS | AUSLASS
    Motor D14Z6 | 34,158 mm | 36,488 mm
    Motor D16V1, D16V3 | PRI | 38,427 mm | 38,784 mm
    SEC | 32,848 mm
PRI: Primär SEC: Sekundär IN: Einlaß EX: Auslaß T/B: Zahnriemen Motor D16V1, D16V3:

a a a