## Ansaugluftsystem #### Drosselklappengehäusetest | 11-574 |

Die Funktion des Gaszugs überprüfen. Der Gaszug muß sich, ohne zu kleben oder zu klemmen, frei bewegen lassen. Wenn der Gaszug in Ordnung ist, mit Schritt 2 fortfahren. Wenn der Gaszug festklemmt oder -klebt, den Gaszug und seine Verlegung überprüfen. Wenn er falsch verlegt wurde, muß er neu verlegt oder ausgewechselt und eingestellt werden ; dann mit Schritt 2 fortfahren. Den Drosselklappenhebel von Hand betätigen, um zu überprüfen, ob die Drosselklappe und/oder die Welle zu lose oder zu fest ist. Hat die Drosselklappenwelle zuviel Spiel oder klemmt die Drosselklappe in geschlossener Stellung, muß das Drosselklappengehäuse ausgewechselt werden. Wenn Drosselklappe und Welle in Ordnung sind, mit Schritt 3 fortfahren. Auf Spiel (A) zwischen Leerlaufbegrenzungsschraube (B) und Drosselklappenhebel (C) bei ganz geschlossener Drosselklappe prüfen. Ist Spiel vorhanden, das Drosselklappengehäuse auswechseln . Die Leerlaufbegrenzungsschraube nicht verstellen. |  |