## Türen #### Auswechseln der Türschloßfalle (Fortsetzung) | 20-8 |

Das Scheibenfassungsprofil (A) wegziehen und die Schrauben herausdrehen, dann das mittlere untere Fassungsprofil (B) nach unten herausziehen. Lage der Befestigungen : Schraube, 1 |  | Den Verriegelungsknopf (A) von der Knopfhalterung (B) lösen und die Innentürgriffstange (C) vom Stangenhalter (D) lösen. Den Kabelbaumclip (E) abnehmen und den/die Stellantriebsstecker (F) abziehen (abnehmen): Ohne Sicherheitsverriegelung: Ohne Sicherheitsverriegelung: