## Zylinderkopf #### Aus-/Einbau der Selbstspannrolle (Fortsetzung) | 6-27 |

Die Bohrungen von Spannrolle (A) und Spannrollensockel (B) in Flucht bringen, dann einen Stift (C) von 3,0 mm Durchmesser in die Bohrungen einführen. Die Spannrollenfeder (A) an der Selbstspannrolle (B) montieren. |  | Die Selbstspannrolle montieren. Dann die Befestigungsschraube (A) der Selbstspannrolle mit 9,8 Nm (1,0 kg/m) anziehen. Die Befestigungsschraube der Selbstspannrolle um 180° lösen. Den Zahnriemen entgegen dem Uhrzeigersinn aufziehen und dabei mit der Antriebsscheibe beginnen. Antriebsscheibe (A). Spannrolle (B). Wasserpumpenriemenscheibe (C). Nockenwellenriemenscheibe (D).