## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Ausbau der unteren Ventilgehäusebaugruppe | 14-321 |

Das Fahrzeug vorne anheben und sichern. Die Feststellbremse anziehen und die Hinterräder sicher blockieren. Den Magnetkabelbaumstecker (8P) abziehen. Die Ablaßschraube (A) herausdrehen und das Automatikgetriebeöl (ATF) ablassen. Die Ablaßschraube mit einer neuen Dichtscheibe (B) versehen und wieder einsetzen. |  | Die ATF-Wanne (A) ausbauen (14 Schrauben). Das ATF-Sieb (B) herausnehmen (zwei Schrauben). Die untere Ventilgehäusebaugruppe (C) herausbauen (acht Schrauben). Die Schraube, mit der der Magnetkabelbaumstecker (D) gesichert wird, herausdrehen und dabei die untere Ventilgehäusebaugruppe festhalten, dann den Stecker und die Ventilgehäuebaugruppe entfernen.