## Automatikgetriebe #### Auswechseln des Schaltzugs (Fortsetzung) | 14-84 |

Die Schaltzugabdeckungen (A) abnehmen, dann die Befestigungsschrauben des Schaltzughalters (B) entfernen. Die Sicherungsschraube zur Befestigung des Steuerhebels (C) entfernen, dann den Schaltzug (D) zusammen mit dem Steuerhebel von der Steuerwelle (E) entfernen. Den neuen Schaltzug durch die Öffnung der Gummitülle hindurchführen. Die Schaltzugführungshalterung am Schaltzug anbringen, dann die Schaltzugführungshalterung an der Karosserie montieren. Sicherstellen, daß sich das Getriebe an der Steuerwelle in Position befindet. Den Wählhebel mit dem Schaltzug an der Steuerwelle montieren. Dabei den Schaltzug nicht zu stark knicken. Den Schaltzughalter mit den Schrauben am Getriebe sichern. Die Sicherungsschraube mit einer neuen Sicherungsscheibe (F) einsetzen, dann die Lasche der Sicherungsscheibe hochbiegen und gegen den Schraubenkopf drücken. Die Schaltzugabdeckungen anbringen. |  | Die Zündung einschalten (II) und überprüfen, ob die Positionsanzeigeleuchte aufleuchtet. Gegebenenfalls den Schaltzug bis zum Anschlag nach unten drücken und dann loslassen. Den Schaltzug um eine Stufe zurückziehen, so daß sich der Schaltzug in Position befindet. Die Zündung ausschalten. Einen 6,0 mm-Stift (A) durch die Positionieröffnung an der Wählhebelbaugruppe hindurch in die Positionieröffnung am Wählhebelhalterungssockel einsetzen. Der Wählhebel wird in Position gesichert.

a a a