## EPS-Komponenten #### Überholen des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-100 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Kontermutternschlüssel, 07ZAA-S5A0100 Zange, Oetiker 1098 o. ä., handelsüblich. ZUR BEACHTUNG: Siehe auch die Explosionsansicht für diesen Schritt. Staub, Schmutz oder andere Fremdkörper dürfen nicht in das Getriebe eindringen. Abgebildet ist RHD, gleiches gilt sinngemäß auch für LHD. Ausbau Das Lenkgetriebe ausbauen (siehe Seite 17-96). Zerlegung Die Sicherungsscheibe gerade biegen (A). Die Halterung (A) mit einem Schraubenschlüssel halten und beide Zahnstangenenden (B) mit einem anderen Schraubenschlüssel lösen. Die Sicherungsscheiben entfernen. |  | Die Sperrplatte (A), die 12mm-Flanschschrauben (B), die O-Ringe (C) und die Halterung (D) aus dem Lenkgetriebe ausbauen. Die Kontermutter (A) lösen, dann die Zahnstangenführungsschraube (B), die Feder (C), die Tellerscheibe (D) und die Zahnstangenführung (E) aus dem Lenkgetriebe herausnehmen.