## Standard-Bremsenbauteile #### Vorderrad-Bremsbeläge überprüfen und Bremsklötze auswechseln | 19-2 |

VORSICHT Unabhängig von der Materialzusammensetzung kann es zu Gesundheitsschäden führen, wenn Bremsbelagstaub häufig eingeatmet wird. Das Einatmen von Staubpartikeln muss vermieden werden. Bremsanlage niemals mit Druckluft oder einer Bürste säubern. Einen hierfür ausgelegten Staubsauger verwenden.
Überprüfung Das Fahrzeug vorne anheben und sichern. Vorderräder abbauen. Stärke des Innenbelags (A) und Außenbelags (B) prüfen. Stärke der Grundplatte nicht mitrechnen. Bremsbelagdicke: Sollwert: 9,5 - 10,5 mm Verschleißgrenze: 1,6 mm Wenn die Bremsbelagdicke unter der Verschleißgrenze liegt, alle Bremsklötze als kompletten Satz austauschen. |  | Auswechseln Befestigungsschraube des Bremsschlauchhalters (A) herausschrauben. Schraube (B) herausdrehen und den Bremssattel (C) nach oben schwenken. Schlauch und Stiftmanschetten auf Beschädigung und Verschleiß überprüfen. Beilegbleche (A) und Bremsklötze (B) ausbauen. a a a