## Türen #### Auswechseln von Hintertürscheibe, hinterem Dreiecksfenster und Fensterheber (Fortsetzung) | 20-20 |

8. Das Dreiecksfenster (A) ausbauen. Dabei die äußere Dichtungsleiste (B) nicht beschädigen. Die Scheibe (A) vorsichtig aus dem Fensterschacht herausziehen. Die Scheibe nicht in das Innere der Tür fallen lassen. |  | Elektrische Fensterheber: Den Stecker (A) abziehen und von der Tür abtrennen.
   Lage der Befestigungen
   B : Schraube, 2 | C : Schraube, 4
Die Schrauben (B) herausdrehen und lösen (C), dann den Fensterheber (D) durch das Loch in der Tür herausnehmen. Die Abbildung zeigt elektrische Fensterheber; bei einem Modell mit manuellen Fensterhebern ist die Vorgehensweise ähnlich. Die beweglichen Teile des Fensterhebers (C) (in Japan produzierte Form (A), nicht in Japan produzierte Form (B)) an den gezeigten Stellen schmieren.