## SRS #### Auswechseln des Beifahrer-Airbags (Fortsetzung) | 23-168 |

Einbau Den neuen Beifahrer-Airbag (A) in die Armaturentafel legen. Die Befestigungsmuttern des Beifahrer-Airbags (B) anziehen. |  | Den 2P-Stecker des Beifahrer-Airbags (A) an den 2P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums B (B) anschließen, dann das Handschuhfach einbauen. Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Nach dem Einbau des Airbags prüfen, ob das System ordnungsgemäß funktioniert: Die Zündung einschalten (II); die SRS-Anzeigeleuchte muß ca. 6 Sekunden lang aufleuchten und dann ausgehen. Den Diebstahlsicherungscode für das Radio eingeben und die voreingestellten Radiosender des Kunden wieder eingeben.