## A/T-Differential #### Überprüfung des Axialspiels des Ausgleichsgehäuselagers | 14-230 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Treiber, 40 mm ID, 07746-0030100 Den 80mm-Anschlagring (A) in das Getriebegehäuse (B) einsetzen. Die Differentialbaugruppe (A) mit dem Spezialwerkzeug in das Drehmomentwandlergehäuse (B) einbauen. |  | Den Federstift (A) an der Steuerwelle durch Drehen der Steuerwelle (C) mit der Getriebegehäusenut (B) zur Deckung bringen. ZUR BEACHTUNG: Darauf achten, daß das Ende der Steuerwellenspitzen beim Drehen der Welle nicht gequetscht wird. Werden die Spitzen zusammengedrückt, führt dies zu einem fehlerhaften Signal oder einer fehlerhaften Position infolge des Spiels zwischen Steuerwelle und Schalter. Die drei Paßstifte (D) und die Dichtung (E) am Drehmomentwandlergehäuse (F) anbringen. Das Getriebegehäuse (G) auf das Drehmomentwandlergehäuse setzen. Die Gehäuseschrauben zusammen mit der Getriebeaufhängung (H) und der Steckerhalterung (I) montieren. Die Schrauben über Kreuz in zwei oder mehr Stufen auf 44 Nm (4,5 kg-m) anziehen.