## PGM-FI-System #### Einspritzventile auswechseln (Fortsetzung) | 11-91 |

1. Neue O-Ringe (A) mit sauberem Motoröl bestreichen und die Einspritzventile (B) in das Verteilerrohr (C) einsetzen.

1. Clip (D) am Einspritzventil anbauen.

1. O-Ringe (E) des Einspritzventils mit sauberem Motoröl bestreichen.

1. Um Beschädigung der O-Ringe zu vermeiden, die Einspritzventile zuerst in das Verteilerrohr, dann erst in den Ansaugkrümmer (G) einbauen.

1. Befestigungsmuttern des Verteilerrohrs, Massekabel und Halterung ein-/anbauen.

1. Stecker der Einspritzventile anschließen.

1. Schnellverbinder (D) anschließen.

1. Die Motorabdeckung anbauen.

1. Die Zündung einschalten (II), jedoch nicht den Starter betätigen. Nachdem die Kraftstoffpumpe ca. 2 Sekunden gelaufen ist, steigt der Kraftstoffdruck in der Kraftstoffleitung an. Diesen Vorgang 2- oder 3-mal wiederholen, dann auf Kraftstoffundichtigkeiten prüfen.

a a a