## Sicherheitsgurte #### Auswechseln der hinteren Sicherheitsgurte (Fortsetzung) | 23-9 |

Mittlerer Sicherheitsgurt und Gurtschlösser Das Rücksitzpolster entfernen; umlegbar (siehe Seite 20-95), feststehend (siehe Seite 20-96). Die mittleren Langschrauben (A) herausdrehen und die Sicherheitsgurtschlösser (B) entfernen. Mit mittlerem Schultergurt: Mit mittlerem Beckengurt: |  | Mit mittlerem Schultergurt: Die Hutablage ausbauen; umlegbare Rücksitzbank (siehe Seite 20-65). Die selbstschneidende ET-Schraube des Aufrollers (A) und die untere Aufrollerschraube (B) herausdrehen, dann den mittleren Gurt (C) und den Aufroller (D) ausbauen. Den Schutz (A) ausbauen.