## Innenleuchten #### Test/Auswechseln der Heckklappenleuchten | 22-140 | ## Test des Heckklappen-Schloßfallenschalters

Die Heckklappe öffnen. Die Heckklappenleuchte (A) vorsichtig heraushebeln. Den 2P-Stecker (B) von der Leuchte abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 1 (+) und Nr. 2 (–) bei eingeschaltetem Lichtschalter prüfen. Stromdurchgang muß bestehen. Besteht kein Stromdurchgang, die Glühlampe kontrollieren. Ist die Glühlampe in Ordnung, die Heckklappenleuchte auswechseln. |  | Die Heckklappe öffnen. Die untere Heckklappenverkleidung ausbauen (siehe Seite 20-209). Den 2P-Stecker (A) von der Heckklappen-Schloßfalle (B) abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 2 prüfen. Bei geöffneter Heckklappe muß Stromdurchgang bestehen. Bei geschlossener Heckklappe darf kein Stromdurchgang bestehen.