## Scheiben #### Auswechseln der Dreiecksfensterscheibe (Fortsetzung) | 20-191 |

Saugnäpfe (A) zum Festhalten der Dreiecksfensterscheibe über der Öffnung verwenden, die Clips (B) ausrichten und dann die Scheibe auf den Kleber absetzen. Leicht auf die Dreiecksfensterscheibe drücken, bis die Kanten rundum dicht auf dem Kleber sitzen. Die Türen erst öffnen oder schließen, wenn der Kleber getrocknet ist. Den überschüssigen Kleber mit einem Spachtel abschaben oder mit einem Lappen abwischen. Zum Entfernen von überschüssigem Kleber von lackierten Flächen oder dem Dreiecksfenster einen weichen, in Alkohol getränkten Werkstattlappen verwenden. Den Kleber mindestens 1 Stunde trocknen lassen, dann Wasser auf die Dreiecksfensterscheibe spritzen und auf Undichtigkeiten prüfen. Undichte Stellen markieren und die Dreiecksfensterscheibe trocknen lassen. Dann mit Dichtungsmittel abdichten. Das Fahrzeug nach dem Einsetzen der Dreiecksfensterscheibe mindestens 4 Stunden lang stehenlassen. Muß das Fahrzeug innerhalb der ersten 4 Stunden gefahren werden, langsam fahren. Alle ausgebauten Teile wieder einbauen. Der Kunde sollte folgendes in den nächsten zwei bis drei Tagen vermeiden: Zuschlagen der Tür mit hochgekurbelten Fenstern. Übermäßiges Verdrehen der Karosserie (z. B. schräges Ein- oder Ausfahren in Garageneinfahrten oder Fahren über holprige, unebene Straßen). |  |