## Motor #### Motor ausbauen (Fortsetzung) | 5-5 |

Kabelbaumklemmen (A) lösen und Durchgangstülle (B) abbauen, dann den Motorkabelbaum durch die Trennwand ziehen. LHD: RHD: |  | Kraftstoffdruck entlasten (siehe Seite 11-115). Kraftstoffzufuhrschlauch abbauen (siehe Seite 11-120). Schlauch des Aktivkohlebehälters (EVAP) (A) und Unterdruckschlauch (B) des Bremskraftverstärkers abbauen. Kupplungsnehmerzylinder (A) ausbauen und Schraube (B) der Kupplungsleitungs-Halterung herausschrauben. a a a