## Heckabschlußblech #### Einbau | 3-31 |

Das neue Heckabschlußblech und den neuen hinteren Kombinations-Adapter in Position bringen und festklemmen. Die Karosserieabmessungen überprüfen (siehe Kapitel 4). NEUER HINTERER KOMBINATIONS-ADAPTER NEUES HECKABSCHLUSSBLECH Das Blech am festgeklemmten Bereich heftschweißen. Den Kofferraumdeckel, die Heckklappe und den Heckstoßfänger provisorisch montieren und auf Niveau- und Spielunterschiede prüfen. Den Kofferraumdeckel auf einwandfreie Funktion prüfen. Die Hauptschweißarbeit ausführen: Den hinteren Kombinations-Adapter, die C-Säulenrinne, das Außenblech und das Heckabschlußblech schweißen. AUSSENBLECH NEUE C-SÄULENRINNE NEUER HINTERER KOMBINATIONS-ADAPTER NEUES HECKABSCHLUSSBLECH |  | In einigen Fällen die seitliche Versteifung des Heckabschlußblechs und den hinteren Kombinations-Adapter belassen und das Heckabschlußblech auswechseln. Remove the new panel side stiffener from the new rear panel. Weld the rear panel side lower stiffener and rear panel side stiffener. HINTERER KOMBINATIONS-ADAPTER SEITLICHE VERSTEIFUNG DES HECKABSCHLUSSBLECHS UNTERE SEITLICHE VERSTEIFUNG DES HECKABSCHLUSSBLECHS (Ersatzteil) Das Heckabschlußblech und das hintere Bodenblech schweißen. NEW REAR PANEL