## A/T-Differential #### Bauteile-Lageindex | 14-226 | Überprüfung des Spiels

ANSCHLAGRING, 80 mm Wahlteil, Seite 14-230 ACHSABTRIEBSRAD Auswechseln, Seite 14-228 AUSGLEICHSGEHÄUSELAGER Auswechseln, Seite 14-228 AUSGLEICHSGEHÄUSE Überprüfung des Spiels, Seite 14-226 Auswechseln, Seite 14-227 ROLLE; 5 x 10 mm TACHOMETERANTRIEBSRAD SICHERUNGSRING AUSGLEICHSGEHÄUSELAGER Auswechseln, Seite 14-228 |  | Die Differentialbaugruppe auf Prismenblöcke (A) legen und beide Achsen montieren. Das Spiel der Antriebskegelräder (B) mit einer Meßuhr (C) überprüfen. SOLLWERT: 0,05 – 0,15 mm Liegt das Spiel außerhalb des Sollwerts, muß das Ausgleichsgehäuse ausgewechselt werden.