## Lack an Kunststoffteilen #### Auftragen der Zwischenschicht | 6-17 |

ZUR BEACHTUNG: Diese Arbeiten sind an den Polypropylenteilen des Stoßfängers und am Türschwellerblech auszuführen. Abkleben Den Bereich rund um den Lackschaden weitflächig abkleben, um Überspritzen auszuschließen.
Abklebeband und Papier verwenden.
Aufsprühen des Decklacks Den Decklack aufsprühen, bis er den Füller ganz abdeckt. 2~3 Schichten aufsprühen, um eine Dicke von 15~25 Mikrometern zu erhalten.
Einen 2-Komponenten-Polyester-Urethan-Decklack und eine Spritzpistole verwenden. Dem Decklack im korrekten Verhältnis Additiv und Lösungsmittel beigeben. Die Anweisungen des Herstellers des Decklacks befolgen.
Trocknen ZUR BEACHTUNG: Darauf achten, daß der Stoßfänger während des Trockenvorgangs nicht durch die Wärmeleuchte verformt wird. Nach dem Aufsprühen den Decklack 5~10 Minuten lang an der Luft trocknen lassen, dann mit Infrarot-Lampen oder einem Industrietrockner ofentrocknen. |  | Polieren Sicherstellen, daß der Decklack ganz ausgehärtet ist, und ihn dann abschleifen.
Einen flexiblen Klotz und 600er~800er~1000er Schleifpapier verwenden.
ZUR BEACHTUNG: Darauf achten, daß nicht bis zum Füller abgeschliffen wird. Wenn die Lackreparatur fast abgeschlossen ist, den Decklack polieren.
Das 1500er Schleifpapier und Poliermittel verwenden.
Material Feinspachtel Zwischenschicht Abschleifen Lackschicht Blasen mit Luft/Entfetten
Alkohol, ein Staubbindetuch, Wachs und Silikonentferner verwenden.
Die Flächen reinigen und entfetten, auf die das Abklebeband geklebt werden soll.