## Schaltgetriebe #### Rückwärtsgang-Schaltgabelspiel überprüfen | 13-21 | Schalthebelspiel überprüfen

Das Spiel zwischen Rückwärtsgang-Zwischenrad (A) und der Rückwärtsgang-Schaltgabel (B) mit einer Fühlerlehre (C) messen. Wenn das Spiel die Verschleißgrenze übersteigt, mit Schritt 2 fortfahren. Sollwert: 0,20 - 0,59 mm Verschleißgrenze: 1,3 mm Die Breite der Rückwärtsgang-Schaltgabel messen. Liegt die Breite nicht innerhalb der Toleranzgrenzen, die Rückwärtsgang-Schaltgabel durch eine neue ersetzen. Liegt die Breite innerhalb der Toleranzgrenzen, das Rückwärtsgangrad durch ein neues ersetzen. Sollwert: 13,4 - 13,7 mm |  | Das Spiel zwischen Schalthebel (A) und Wählhebel (B) mit einer Fühlerlehre (C) messen. Wenn das Spiel die Verschleißgrenze übersteigt, mit Schritt 2 fortfahren. Sollwert: 0,05 - 0,25 mm Verschleißgrenze: 0,50 mm Die Nut des Schalthebels vermessen. Liegt die Breite nicht innerhalb der Toleranzgrenzen, den Schalthebel durch einen neuen ersetzen. Liegt die Breite innerhalb der Toleranzgrenzen, den Wählhebel durch einen neuen ersetzen. Sollwert: 15,00 - 15,10 mm a a a