## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-31 |

Schaltsteuerung

Anhand verschiedener Signale von den Sensoren und Schaltern bestimmt das PCM sofort den geeigneten Gang und aktiviert die Schaltmagnetventile A und B zur Steuerung des Schaltvorgangs.

Zur Steuerung des Schaltvorgangs in die Positionen und wurde ferner ein Logiksteuersystem für Steigungen eingebaut. Das PCM vergleicht die aktuellen Fahrbedingungen mit den gespeicherten Fahrbedingungen; basierend auf den Eingangssignalen von Drosselklappenpositionssensor, Kühlmitteltemperatursensor, Luftdrucksensor, Bremspedal-Positionsschalter, Cruise-Control-Signal und Wählhebel-Positionssignal; auf diese Weise steuert das PCM den Schaltvorgang bei Bergauf- und Bergabfahrt des Fahrzeugs oder im Schiebebetrieb.

a a a