## Ansaugkrümmer und Auspuffanlage #### Auspuffkrümmer aus- und einbauen | 9-7 |

1. VTEC-Magnetventil ausbauen (siehe Seite 11-110).

1. Hitzeschutz der Zwischenwelle abbauen (siehe Schritt 2 auf Seite 16-18).

1. Die Abdeckung und die Halterung des Auspuffkrümmers abbauen, dann den Auspuffkrümmer ausbauen.

| ABDECKUNG AUSPUFFKRÜMMER DICHTUNG Auswechseln. SELBSTSICHERNDE MUTTER 10 x 1,25 mm 44 Nm 10 x 1,25 mm 44 Nm 8 x 1,25 mm 22 Nm Auswechseln. Die Schrauben schrittweise im Wechsel von Seite zu Seite festziehen. DICHTUNG Auswechseln. SCHEIBE AUSPUFFKRÜMMERHALTERUNG

1. Auspuffkrümmer einbauen und alle Schrauben/Muttern zur Befestigung des Auspuffkrümmers über Kreuz in zwei oder drei Schritten festziehen, wobei mit der inneren Schraube begonnen wird.

1. Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.

a a a