## Motorblock #### Aus- und Einbau der Schwungscheibe | 7-5 | Aus- und Einbau der Mitnehmerscheibe

Erforderliche Spezialwerkzeuge Hohlradhalter, 07LAB-PV00100 Die sechs Schrauben der Schwungscheibe herausdrehen, dann die Schwungscheibe vom Kurbelwellenflansch trennen. Nach dem Einbau die Schrauben über Kreuz anziehen. Zähne des Hohlrads auf Verschleiß und Beschädigung überprüfen. |  | Die sechs Schrauben der Schwungscheibe herausdrehen, dann die Schwungscheibe vom Kurbelwellenflansch trennen. Nach dem Einbau die Schrauben über Kreuz anziehen.