## Motorbaugruppe #### Einbau des Motors (Fortsetzung) | 5-13 |

Das Auspuffrohr A/TWC (A) anschließen: Neue Dichtungen (B) und neue selbstsichernde Muttern (C) verwenden. Den Stecker der primären HO2S (D) sowie den Stecker der sekundären HO2S (E) anschließen (außer Motor D17A5). Den Spritzschutz wieder anbringen. Die Vorderräder/Reifen wieder montieren. Den Flaschenzug absenken. |  | Die ATF-Kühlerschläuche wieder anbringen (A/T). Den Heizungsschlauch anbringen.