## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Ausbau des Getriebes (Fortsetzung) | 14-327 |

Den Stecker der sekundären beheizten Lambda-Sonde HO2S (A) abziehen und den Kabelbaum der sekundären beheizten Lambda-Sonde (B) aus seinen Klammern (C) herausnehmen. Abgasleitung A entfernen. |  | Die Motorversteifungen (A) und die Schwungscheibenabdeckung (B) entfernen. Die acht Zahnkranzscheibenschrauben (C) jeweils einzeln herausdrehen und dabei die Kurbelwellenriemenscheibe drehen. Die Schrauben der hinteren Aufhängung herausdrehen.