## Innenverkleidung #### Verkleidung aus- und einbauen - Heckklappenbereich | 20-32 |

HINWEIS:

- Hände mit Handschuhen schützen.
- Beim Aushebeln mit einem flachen Schraubendreher diesen mit Schutzfolie umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Darauf achten, dass Verkleidung und Bleche nicht verkratzt werden.

Verkleidung wie gezeigt ausbauen.

Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Eventuell beschädigte Clips austauschen.

Lage der Befestigungen

A : Clip, 4 B : Clip, 2 C : Clip, 12 C : Clip, 1 B : Clip, 2

(Weiß) (Schwarz)

| UNTERE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG UNTERE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG SEITLICHE RECHTE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG OBERE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG OBERE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG SEITLICHE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG SEITLICHE LINKE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG SEITLICHE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG

a a a