## Wellen und Kupplungen #### Einbau der Rückwärtsgangwählernabe der Nebenwelle | 14-197 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Treiber, 40 mm ID, 07746-0030100 Die Nebenwellenverzahnung mit einem Band umwickeln, um die O-Ringe nicht zu beschädigen. Die neuen O-Ringe (A) aufsetzen, dann das Band an der Wellenverzahnung entfernen. Kupplung 3. Gang (B), Keilscheibe (C), Drucknadellager (D), Zahnradhülse 3. Gang (E), Nadellager (F), Zahnrad 3. Gang (G), Drucknadellager (H), Zahnrad 2. Gang (I), 28mm-Distanzhülse (J), Nadellager (K) und Zahnrad 4. Gang (L) auf die Nebenwelle (M) fügen. |  | Die Rückwärtsgangwählernabe (A) über die Nebenwelle (B) schieben, dann mit dem Spezialwerkzeug und einer Presse in die korrekte Position pressen.