## Zylinderkopf #### Kurbelwellen-Riemenscheibe aus- und einbauen | 6-12 |

Spezialwerkzeuge Griff, 07JAB - 0010200 Riemenscheibenhalteraufsatz, 50 mm Sechskant, 07JAB-0010400 Steckschlüssel, 19 mm 07JAA - 0010200 Ausbauen Die Vorderräder abbauen. Den Spritzschutz abnehmen (siehe Schritt 21 auf Seite 5-6). Die Riemenscheibe mit dem Griff (A) und dem Halteraufsatz (B) festhalten. Die Schraube mit einem 19 mm-Steckschlüssel (C) und einer Hebelstange entfernen. |  | Einbau Kurbelwellen-Riemenscheibe (A), Kurbelwelle (B), Schraube (C) und Scheibe (D) reinigen. Dann wie unten gezeigt Schmiermittel auftragen. O: Reinigen : Schmieren Kurbelwellen-Riemenscheibe einbauen und die Riemenscheibe mit dem Griff (A) und dem Halteraufsatz (B) festhalten. Die Schraube mit einem Drehmomentschlüssel und einem 19 mm-Steckschlüssel mit 245 Nm festziehen. Keinen Schlagschrauber verwenden. Den Spritzschutz anbauen (siehe Schritt 18 auf Seite 5-14). Die Vorderräder anbauen. a a a