## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Zylinderkopf | 2-3 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Kopf | Verzug |  | - | 0,05 mm
Höhe |  | 92,95-93,05 mm | -
Nockenwelle | Axialspiel |  | 0,05-0,15 mm | 0,5 mm
Spiel Nockenwelle - Ölhalter |  | 0,050-0,089 mm | 0,15 mm
Gesamtschlag |  | max. 0,03 mm | 0,04 mm
Nockenhöhe bei Motor D17A2, D17A5, D17A9 | VTEC-Einlaß, Primär | 38,604 mm | -
VTEC-Einlaß, Sekondär | 32,848 mm | -
VTEC-Auslaß | 38,299 mm | -
Nockenhöhe bei Motor D17A8 | Einlaß | 35,299 mm | -
Auslaß | 37-281 mm | -
Ventile | Spiel (kalt) | Einlaß | 0,18-0,22 mm | -
Auslaß | 0,23-0,27 mm | -
Schaft O.D | Einlaß | 5,48-5,49 mm | 5,45 mm
Auslaß | 5-45-5,46 mm | 5,42 mm
Spiel des Schafts in der Führung | Einlaß | 0,02-0,05 mm | 0,08 mm
Auslaß | 0,05-0,08 mm | 0,11 mm
Ventilsitze | Breite | Einlaß | 0,85-1,15 mm | 1,60 mm
Auslaß | 1,25-1,55 mm | 2,00 mm
Schafteinbauhöhe | Einlaß | 53,17-53,64 mm | 53,89 mm
Auslaß | 53-17-53,64 mm | 53,89 mm
Ventilfeder | Ungespannte Länge Motor D17A2, D17A5, D17A9 | VTEC-Einlaß | 56-49 mm | -
VTEC-Auslaß | 58-70 mm | -
Ungespannte Länge Motor D17A8 | Einlaß | 58,70 mm | -
Auslaß | 58,70 mm | -
Ventilführungen | I.D. | Einlaß | 5,51-5,53 mm | 5,55 mm
Auslaß | 5-51-5,53 mm | 5,55 mm
Einbauhöhe | Einlaß | 17,85-18,35 mm | -
Auslaß | 18-65-19,15 mm | -
Kipphebel | Spiel Arm - Kipphebel | Einlaß | 0,014-0,050 mm | 0,08 mm
Auslaß | 0,018-0,054 mm | 0,08 mm