## Innenverkleidung #### Auswechseln des Teppichs (Fortsetzung) | 20-7 |

Das Verlegen des Teppichs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Herausnehmens; dabei folgende Punkte beachten: Den Teppich nicht beschädigen, knicken oder verdrehen. Sicherstellen, daß die Sitzkabelbäume richtig verlegt sind. Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln. Die Schnittflächen unter der Heizung wieder mit einem Draht befestigen. Beim Verlegen eines neuen Teppichs den Teppich (A) unter den Heizungsbereich (B) einschneiden. Nach dem Verlegen des neuen Teppichs den Teppich von der Fahrer- und der Beifahrerseite aus durch die Lücke zwischen Heizung und Karosserie schieben. |  |

a a a