## Schaltgetriebe #### Zusammenbau der Nebenwelle (Fortsetzung) | 13-36 |

Den Reibungsdämpfer und den Expanderring sowie das Lager des 2. Gangrads montieren. Das 2. Gangrad (A) montieren und dabei die Synchronkegelfinger (B) auf die Nuten des 2. Gangrads (C) (Doppelkegel-Synchroneinrichtung) ausrichten. Das 3. Gangrad, 4. Gangrad und 5. Gangrad montieren. Das Nadellager (A) und das Kugellager (B) mit dem Spezialwerkzeug und einer Presse (C) montieren. |  | Die Federscheibe (A) einsetzen und die neue Kontermutter (B) locker aufschrauben. Die Nebenwellenbaugruppe mit Holzklötzen sicher in einem Parallel-Schraubstock aufspannen. Die neue Kontermutter mit einem Anzugsmoment von 108 Nm (11 kg-m) anziehen, dann lockern und erneut auf denselben Wert anziehen. Dann die Nase der Kontermutter in der Nut verstemmen.