## SRS #### Fehlercode-(DTC-)Tabelle | 23-40 |

NEC (M2), DENSO (M1) SRS-Einheit (Modell ohne Seiten-Airbag)

DTC | Erfaßtes Element | Hinweise
1-1 | Offener Stromkreis im Fahrer-Airbag-Gasgenerator | (siehe Seite 23-55)
1-2 | Erhöhter Widerstand im Fahrer-Airbag-Gasgenerator | (siehe Seite 23-55)
1-3 | Kurzschluß zu einem anderen Kabel im Fahrer-Airbag-Gasgenerator oder verringerter Widerstand | (siehe Seite 23-57)
1-4 | Kurzschluß zur Stromversorgung im Fahrer-Airbag-Gasgenerator | (siehe Seite 23-59)
1-5 | Kurzschluß zur Masse im Fahrer-Airbag-Gasgenerator | (siehe Seite 23-61)
2-1 | Offener Stromkreis im Beifahrer-Airbag-Gasgenerator | (siehe Seite 23-63)
2-2 | Erhöhter Widerstand im Beifahrer-Airbag-Gasgenerator | (siehe Seite 23-63)
2-3 | Kurzschluß zu einem anderen Kabel im Beifahrer-Airbag-Gasgenerator oder verringerter Widerstand | (siehe Seite 23-64)
2-4 | Kurzschluß zur Stromversorgung im Beifahrer-Airbag-Gasgenerator | (siehe Seite 23-66)
2-5 | Kurzschluß zur Masse im Beifahrer-Airbag-Gasgenerator | (siehe Seite 23-67)
3-1 | Offener Stromkreis im Fahrer-Gurtstraffer | (siehe Seite 23-69)
3-2 | Erhöhter Widerstand im Fahrer-Gurtstraffer | (siehe Seite 23-69)
3-3 | Kurzschluß zu einem anderen Kabel im Fahrer-Gurtstraffer oder verringerter Widerstand | (siehe Seite 23-71)
3-4 | Kurzschluß zur Stromversorgung im Fahrer-Gurtstraffer | (siehe Seite 23-73)
3-5 | Kurzschluß zur Masse im Fahrer-Gurtstraffer | (siehe Seite 23-75)
4-1 | Offener Stromkreis im Beifahrer-Gurtstraffer | (siehe Seite 23-77)
4-2 | Erhöhter Widerstand im Beifahrer-Gurtstraffer | (siehe Seite 23-77)
4-3 | Kurzschluß zu einem anderen Kabel im Fahrer-Gurtstraffer oder verringerter Widerstand | (siehe Seite 23-79)
4-4 | Kurzschluß zur Stromversorgung im Fahrer-Gurtstraffer | (siehe Seite 23-81)
4-5 | Kurzschluß zur Masse im Fahrer-Gurtstraffer | (siehe Seite 23-83)