## Abmessungen der oberen Karosserie #### Motorraum | 4-14 |

Einheit: mm

| E, e Montagebohrung des vorderen Stoßdämpfers 11,5 G, g Montagebohrung des Motorhaubenscharniers 7 nach vorne F, f Montagebohrung des vorderen Kotflügels 7 Mitte D, d Front Bumper Beam Mount Hole 9 (0.35) C, c Montagebohrung des vorderen Kotflügels 7 nach vorne B, b Montagebohrung des Scheinwerfers 7 A, a Punkt des oberen Spritzwandrahmens 15