## Innenverkleidung #### Aus- und Einbau der Verkleidung - Kofferraumboden- und –seitenbereich | 20-208 |

ZUR BEACHTUNG:

- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Die Verkleidung und die Bleche nicht verkratzen oder verbiegen.

Den Verkleidung wie gezeigt abnehmen. Zum Abnehmen der Kofferraumseitenverkleidung muß die obere Kofferraumseitenverkleidung entfernt werden (siehe Seite 20-207).

Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten:

- Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln.
- Sicherstellen, daß der Stecker der Kofferraumleuchte korrekt angeschlossen ist.

  Lage der Befestigungen
  A : Clip, 2 | B : Clip, 4 (Weiß) | C : Clip, 3 | D : Clip, 2 | E : Clip, 2
  | KOFFERRAUMBODENMATTE ERSATZRADABDECKUNG RECHTES SEITLICHES KOFFERRAUMABSTANDSSTÜCK (bei einigen Modellen) WAGENHEBERABDECKUNG KOFFERRAUMLEUCHTENSTECKER RECHTE KOFFERRAUMSEITEN- VERKLEIDUNG HINTERE VERKLEIDUNG LINKE KOFFERRAUMSEITEN- VERKLEIDUNG LINKES SEITLICHES KOFFERRAUMABSTANDSSTÜCK (bei einigen Modellen)