## Antriebsleitung/Achse #### Zerlegung der Antriebswelle | 16-5 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Schraubadapter, 22 x 1,5 mm, 07XAC-0010100 Gleithammer, 07936-5790001 Manschettenbandzange, im Handel erhältlich Differentialseitige Gelenkseite: Den Anschlagring (A) vom differentialseitigen Gelenk abnehmen. Die Manschettenbänder entfernen. Dabei vorsichtig vorgehen, damit die Manschette und der dynamische Dämpfer nicht beschädigt werden. Wenn es sich bei dem Manschettenband um ein geschweißtes Band (A) handelt, dieses vorsichtig abschneiden (B). Bei Doppelschlaufenmanschetten (C) wird die Manschette (D) angehoben und in den Clip (E) gedrückt. Wenn das Manschettenband ein niedriges Profil (F) hat, das Manschettenband mit einer im Handel erhältlichen Manschettenbandzange (G) zusammendrücken und entfernen. Wenn das Manschettenband eine Ohrenschelle (H) hat, die drei Laschen (I) mit einem Schraubendreher anheben. Geschweißtes Manschettenband |  | Doppelschlaufenmanschettenband Typ mit niedrigem Profil Ohrenschellentyp