## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-46 |

Hydraulikfluß (Fortsetzung)

Position

Das PCM schaltet Schaltmagnet A und B aus. Der Leitungsdruck (1) wird durch den Wählschieber geleitet, gelangt aber nicht zu den Kupplungen. Der Leitungsdruck (1) wird auch zum Modulatorventil geleitet und wird dort zum Modulatordruck (6). Der Modulatordruck (6) wird durch Ausschalten der Schaltmagnetventile A und B zu den Schaltventilen geleitet.

Unter dieser Bedingung werden die Kupplungen nicht mit Hydraulikdruck beaufschlagt.

ZUR BEACHTUNG: Die Begriffe "links" oder "rechts" beziehen sich auf die jeweilige Richtung im Hydraulikdiagramm.

a a a