## Ladesystem #### Generator überholen (Fortsetzung) | 4-30 |

Spezialwerkzeuge Treiber mit Griff 07749 - 0010000 Treiberaufsatz, 52 x 55 mm (07746 - 0010400) HINWEIS: Für beschriebene Schritte nach Bedarf gemäß Explosionszeichnung vorgehen. Generator und Regler vor dem Ausbau prüfen (siehe Seite 4-21). Generator ausbauen (siehe Seite 4-28). Muss das vordere Lager ausgewechselt werden, die Kontermutter der Riemenscheibe mit einem 10 mm (A) und einem 22 mm Schraubenschlüssel (B) abschrauben. Falls erforderlich, einen Schlagschrauber verwenden. Kabelbaumhalter (A), Isolator (B), drei Flanschmuttern (C) und die Schraube (D) ausbauen, dann die Kontaktplatte ausbauen (E). |  | Schleifringlagerschild (A) und Staubdichtung (B) abbauen. Bürstenhalter (A), Spannungsregler (B) und Gummidichtung (C) ausbauen. a a a