## Elektrische Fensterheber #### Test/Auswechseln des Hauptschalters | 22-40 |

Die Schraube herausdrehen und den Fensterheber-Hauptschalter (A) aus der Türverkleidung ausbauen. Den 14P-Stecker (B) vom Schalter abziehen. |  | In jeder Schalterposition gemäß der folgenden Tabelle auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. Schalter auf der Fahrerseite: Der Fensterheberschalter auf der Fahrerseite ist mit dem Steuergerät verbunden, so daß der Schalter nicht separat getestet werden kann. Stattdessen die auf Seite 22-36 beschriebenen Vorgehensweisen zum Hauptschalter-Eingangstest durchführen. Wenn die Testergebnisse zufriedenstellend sind, muß der Schalter auf der Fahrerseite defekt sein. Wenn der Schalter defekt ist, die beiden Schrauben herausdrehen und den Schalter auswechseln.