## Automatikgetriebe #### Auswechseln des Schaltzugs | 14-145 |

4-Türer Das Fahrzeug anheben und sicherstellen, daß es sicher abgestützt ist (siehe Seite 1-15). Das Getriebe in Position schalten. Die Mittelkonsolenverkleidung und die Mittelkonsole abnehmen (siehe Seite 20-73). Die Mutter, mit der das Schaltzugende (A) befestigt ist, abschrauben, dann das Schaltzugende von der Wählhebelbaugruppe trennen. |  | Den Buchsenhalter (A) am Schaltzug (B) um eine Vierteldrehung zum Wählhebel hindrehen, dann den Halter herausschieben, um den Schaltzug aus dem Schaltzughalterungssockel (C) herauszunehmen. ZUR BEACHTUNG: Zum Ausbau des Schaltzugs nicht die Schaltzugführung (D) verdrehen. Die Schaltzugführungshalterung (A) und die Gummitülle (B) entfernen.