## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Überholung des Hinterrad-Bremssattels | 19-47 |

ACHTUNG Unabhängig von der Materialzusammensetzung kann es zu Gesundheitsschäden führen, wenn Bremsbelagstaub häufig eingeatmet wird. Die Staubpartikel nicht einatmen. Die Bremsbaugruppe niemals mit einem Druckluftschlauch oder einer Bürste reinigen. Stets einen geeigneten Staubsauger verwenden.

Den Bremssattel ausbauen, zerlegen, überprüfen, zusammenbauen und einbauen; dabei folgende Punkte beachten:

- Keine Bremsflüssigkeit auf dem Fahrzeug verschütten, da sie den Lack angreift; kommt Bremsflüssigkeit mit dem Lack in Berührung, sofort mit Wasser abwaschen.
- Um nichts zu verschütten, die Schlauchverbindungen mit Lappen oder Tüchern abdecken.
- Alle Teile in Bremsflüssigkeit reinigen und lufttrocknen. Alle Kanäle mit Druckluft ausblasen.
- Vor dem Zusammenbau prüfen, ob alle Teile frei von Staub und anderen Fremdkörpern sind.
- Teile durch neue ersetzen, wenn dies in der Abbildung angegeben ist.
- Die Bremsflüssigkeit darf nicht durch Schmutz oder andere Fremdstoffe verunreinigt werden.
- Bei Wiederverwendung der Bremsbeläge diese stets wieder in ihre ursprüngliche Position einbauen, um eine Reduzierung der Bremswirkung zu verhindern.
- Abgelassene Bremsflüssigkeit nicht wiederverwenden.
- Nur saubere Original-Honda-Bremsflüssigkeit DOT 3 verwenden. Durch die Verwendung einer anderen Bremsflüssigkeit kann Korrosion verursacht und die Lebensdauer des Systems verkürzt werden.
- Bremsflüssigkeiten verschiedener Hersteller nicht miteinander mischen, da diese möglicherweise nicht miteinander verträglich sind.
- Kolben, Kolbendichtungsnut und Bremssattelbohrung mit sauberer Bremsflüssigkeit befeuchten.
- Sicherstellen, daß kein Fett oder Öl auf die Bremsscheiben oder -beläge kommt.
- Ausgebaute Gummiteile stets durch neue ersetzen.
- Den Bremssattel, den Bremsschlauch und die Bremsleitung auf Undichtigkeiten, Berührung mit anderen Teilen oder Verdrehung prüfen.

: Gummifett

: Silikonfett

| ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE 9 Nm (0,9 kg-m) BREMSSCHLAUCH HOHLSCHRAUBE 34 Nm (3,5 kg-m) DICHTSCHEIBEN Auswechseln. STIFT HÜLSENKOLBEN EINSTELLSCHRAUBE LAGER A ABSTANDSSTÜCK FEDERABDECKUNG SPRENGRING KOLBEN KOLBENMANSCHETTE Auswechseln. KOLBENDICHTUNG Auswechseln. EINSTELLFEDER B TOPFMANSCHETTE Auswechseln. O-RING Auswechseln. BREMSSATTELGEHÄUSE 10 mm-FLANSCHSCHRAUBEN 22 Nm (2,2 kg-m) BELAGFEDER BREMSSATTELSCHRAUBEN 23 Nm (2,3 kg-m) STIFT B HALTER BREMSSATTELHALTERUNG 10 mm-FLANSCHSCHRAUBEN 55 Nm (5,6 kg-m) STIFTMANSCHETTEN Auswechseln. STIFT A STIFTMANSCHETTE ÄUSSERE BELAGSCHEIBE BREMSBELÄGE INNERE BELAGSCHEIBE ARM RÜCKHOLFEDER FESTSTELLBREMSMUTTER 27 Nm (2,8 kg-m) FEDERSCHEIBE NIVEAU NOCKENMANSCHETTE Auswechseln. NOCKE