## Zylinderkopf #### Nockenwelle überprüfen (Fortsetzung) | 6-33 |

1. Den Gesamtschlag überprüfen, wobei die Nockenwelle auf V-Blöcken abzustützen ist. Wenn der Gesamtschlag der Nockenwelle innerhalb der Toleranzgrenzen liegt, den Zylinderkopf auswechseln. Liegt der Gesamtschlag jenseits der Sollwerte, die Nockenwelle auswechseln und das Lagerspiel Nockenwelle-zu-Halter erneut prüfen. Wenn das Lagerspiel immer noch jenseits der Sollwerte liegt, den Zylinderkopf auswechseln. Gesamtschlag der Nockenwelle: Sollwert (Neu): 0,03 mm max. Verschleißgrenze: 0,04 mm |  | Die Nockenhöhe messen. Sollwert (neu) der Nockenhöhe:
   | EINLASS | AUSLASS
   PRI | 32,791 mm | 32,772 mm
   MID | 35,534 mm | 34,768 mm
   SEC | 32,678 mm | 32,661 mm
PRI: Primär MID: Mittel SEC: Sekundär C/C: Steuerkette a a a