## VTC-System #### VTC-Ölsteuerungs-Magnetventil prüfen | 11-107 |

Das VTC-Ölsteuerungs-Magnetventil (A) ausbauen. HINWEIS: Teil in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus einbauen. Dabei einen neuen O-Ring (B) verwenden und anschließend folgende Punkte überprüfen: Passfläche des VTC-Ölsteuerungs-Magnetventils reinigen und trocknen. VTC-Ölsteuerungs-Magnetventil mit Motoröl bestreichen. Beim Einbau des VTC-Ölsteuerungs-Magnetventils dürfen keine Fasern abgebenden Handschuhe getragen werden. Es muss darauf geachtet werden, dass die Zylinderkopfbohrung nicht verunreinigt wird. Öffnung (A) des VTC-Ölsteuerungs-Magnetventils auf Verschmutzung kontrollieren. Abstand zwischen der Öffnung (Rückverlegungsseite) und dem Ventil prüfen. Der Abstand (B) sollte mehr als 1 mm betragen. |  | Positive Batterieklemme an der Klemme Nr. 2 des 2-poligen Steckers des VCT-Ölsteuerungs-Magnetventils anschließen. Batterie-Masseklemme an der Klemme Nr. 1 des 2-poligen Steckers des VCT-Ölsteuerungs-Magnetventils anschließen. Daraufhin den Abstand zwischen der Öffnung (Vorverlegungsseite) und dem Ventil prüfen. Der Abstand (A) sollte mehr als 1 mm betragen. a a a